**55sh-II**культовый вокальный микрофон Unidyne ®

**общее описание**

Модельная серия 55SH II обеспечивает конструкцию UNIDYNE Shure иконическую соединенную с самомоднейшими акустическими компонентами для того чтобы соотвествовать сегодняшним нормам выработки. Этот микрофон отлично подходит для вокального пикапа с характерным пиком присутствия Shure.

55SH Series II имеет кардиоидный (однонаправленный) полярный датчик, который минимизирует звукосниматель с задней стороны микрофона. Это позволяет использовать модель 55SH Series II в непосредственной близости от громкоговорителей, не создавая проблем с обратной связью, и она может работать в неблагоприятных акустических условиях, когда всенаправленные микрофоны не могут.

Серия 55SH II имеет низкоимпедансный сбалансированный выход конструированный для соединения к входным сигналам микрофона расклассифицированным на 75 до 300 Омах. Микрофон оснащен картриджным ударным креплением для уменьшения шума стойки, выключателем включения / выключения и прикрепленным самонапряжающимся поворотным креплением с резьбой 5/8"-27.

Этот микрофон идеально подходит для систем озвучивания публичных выступлений или театральных сцен, а также для вещания, записи и других звуковых приложений, где желательно использовать стоячий микрофон с классическим внешним видом.

**Характеристики**

* Равномерная кардиоидная картина приемистости для максимального увеличения перед обратной связью и превосходным сбросом внеосевого звука
* Специально подобранная частотная характеристика, специально сформированная для речевой, вокальной и инструментальной музыки
* Конструкция металла плашк-бросания Крома и механически конструкция сопротивляют износу и злоупотреблению
* Классический внешний вид, современная производительность
* Патрон установленный ударом уменьшает переданный стойкой шум, обеспечивает тихую деятельность
* Само-напрягая держатель шарнирного соединения позволяет опрокинуть через 45 градусов вперед и 80 градусов назад
* Переключатель вкл / выкл
* Качество Шуре, пересеченность и надежность

**Технические характеристики**

**Тип**

Динамическая (подвижная катушка)

**частотная характеристика**

50 до 15,000 Hz

**диаграмма направленности**

Кардиоидный

**выходное сопротивление**

EIA расклассифицированное на 150 Ω (270 Ω фактическое)

**Чувствительность**

*на 1 кГц, напряжение тока открытой цепи*

-58,0 дБВ / па[1]

**Полярность**

Положительное давление на диафрагме создает положительное напряжение на выводе 2 относительно вывода 3

**Вес**

0,624 кг (1,37 фунта)

**Жилье**

Хромированная заливка формы

[1] 1 па = 94 дБ SPL



Типичная Частотная Характеристика



Типичные Полярные Картины



габаритные размеры



**Аксессуары**

**Optional Accessories**

|  |  |
| --- | --- |
| 7,6 м (25 футов.) Кабель (XLR-XLR) | C25J |

**запчасти**

|  |  |
| --- | --- |
| Патрон для патрона 55Ш серии II | R115 |
| Картридж для Super 55 | R115S |

**Сертификации**

Этот продукт соотвествует необходимые всех уместных европейских директив и правомочен для маркировки CE.

Декларацию о соответствии СЕ можно получить из: www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:

Shure Europe GmbH

Штаб-Квартира Европа, Ближний Восток И Африка

Отдел: утверждение EMEA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany

Телефон: +49-7262-92 49 0

Факс: +49-7262-92 49 11 4

Электронная почта: info@shure.de